PROGRAMING CODE
Nokia-2100                                                       Samsung

1.IMEI(all brand) *#06#                                           1.Software version*#9999#

2.Display Contrant *#0523#                                     2.Serial paramety *#0001#
3.Manufacture date *#3283#                                    3.Battary status *#9998*228#
                                                                                    4.D bug serum *#9998*324#
Nokia-3310                                                      5.Program status *#9998*246#
1.Special display *#0000#                                         6.LCD contrast *#9998*253#
2.Restore factory setting *#7780#                            7.Mamory status *#9998*636#
3. Software version*#3110#                                      8.Full EEpromreset *#2767*3855#
                                                                                     9.CoustomEEpromreset*#2767*2878#

Nokia-5110

1.Warrenty *#92702689#                                         Factory Defult security code

                                                                                   1.Motorola-1234
Nokia-5610                                                     2.Nokia-12345
1.Software version*#9999#                                     3.samsung-0000
2.ISDN Number *#92702689#                                4.Simens-0000
                                                                                   5.Ericsson-0000
Siemenes-C25                                                6.Philips-0000
1.Show secret code sim *0606#
2.Reset language *#0000#

Call divert:                           Call wating:                            Incoming:
Divert all                               1.Active *43#                                1.Active *30#
1.Active *#21*Number#             2.Check *#43                                2.Check *#30#
2.Check *#21#                             3.Cancal #43#                               3.Cancal *#30#

3.Cancal *#21#
Outgoing:                              Call baring:                            All outgoing:

1.Active *31#                                All calls                                1.Active *333*code#

2.Check *#31#                             1.Active *330*code#                   2.Check *#333#

3.Cancal #31#                              2.Check *#330#                           3.Cancal #333*code#

                                                      3.Cancal #330*code#

All incoming
1.Active *353*code#                 Defult Cancal code
2.Check *#353#                         *#002#
3.Cancal #353*code#
